# Einfachfilter (EF 30) Seite 1 / 1

STANDARDAUSFÜHRUNG

Manueller Filter in geschweißter Ausführung.

Die Flanschanschlüsse können am Gehäuse beliebig angebracht werden.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betriebsbedingungen** |  |
| Medium |  |  |
| Durchflussmenge | m³/h |  |
| Betriebsdruck | bar |  |
| Filterfeinheit | µm |  |
| Filterfläche | cm² |  |
| Betriebstemperatur  | °C |  |
|  |  |
| **Auslegungsdaten** |  |
| Hauptanschlussflanschen nach DIN EN 1092 | DN |  |
| Deckelverschluss | Schrauben und Muttern |
| Anordnung der Flanschanschlüsse | gegenüberliegend - höhenversetzt |
| Auslegungsdruck | 10 bar |
| Probedruck | 14,3 bar |
| Druckverlust bei sauberem Filter ca. | 0,1 bar |
| Auslegungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Konstruktion und Auslegung | DGRL 2014/68/EU und AD 2000 |
|  |  |
| **Technische Daten** |  |
| Gewicht leer ca. | kg |  |
| Gewicht wassergefüllt ca. | kg |  |
| Volumen | l |  |
|  |  |
| **Werkstoffe** |  |
| Filtergehäuse | Stahl beschichtet (RAL 3020) |
| Korbsieb aus Lochblech | Edelstahl 1.4301 |
| mit Gewebebespannung | Edelstahl 1.4401 |
| Deckeldichtung | NBR |
|  |  |
| **Differenzdruckanzeiger** | mit einem (1) elektrischen Schaltkontakt |
| optisch-elektrisch, am Filter montiert |  |
| Gehäuse | Aluminium, harteloxiert |
| Messfeder | Edelstahl 1.4310 |
| Membrane | NBR |
| Wirkdruckleitung | Edelstahl |

|  |  |
| --- | --- |
| Hersteller | Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH |
|  | +49 271 401 41 23 |